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	Karar Kuralına Göre Uygunluk Değerlendirme Talep Formu



	Uygunluk / Uymazlık Değerlendirmesinin yapılacağı
alt, üst, aralık sınır değerleri veya standartlar veya teknik şartname vb. dokümanın isimleri ve sürüm yılını belirtiniz. 
Ayrıca ilgili dokümanları ekleyiniz.
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 Basit Kabul Kuralı (ölçüm belirsizliği değerlendirilmeden sınır değere göre uygunluk beyanı yapılır)
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 Yanlış Ret Kuralı-Uygun Olmayan Ürünün Kabulü (ölçüm belirsizliği (k:2, %95) analiz sonucu değerinden çıkarıldıktan/eklendikten sonra alt ya da üst sınır değeri karşılıyorsa Kabul beyanı yapılır)
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 Yanlış Kabul Kuralı-Uygun Olan Ürünün Reddi (ölçüm belirsizliği (k:2, %95) analiz sonucu değerinden çıkarıldıktan/eklendikten sonra alt ya da üst sınır değeri karşılasa bile Ret beyanı yapılır)

Özel durum: Nitel sonuç üretilen deneyler için yalnızca Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı) uygulanmaktadır.
	Durum
	Belirsizlik dahil

(%95 güven aralığında k=2)
	Belirsizlik hariç*

(k=0)

	
	☐
	☐

	1
	Belirsizlik eklemesiyle üst sınırdan küçük
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	Kabul
	Üst sınırdan küçük
	[image: image5.png]



	Kabul

	
	Belirsizlik çıkarılmasıyla alt sınırdan büyük
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	2
	Belirsizlik eklemesiyle üst sınırı;
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	Kabul veya Ret **

Kabul: basit orantıyla en fazla (<) %5 geçiyor
	Alt sınırdan büyük
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	Belirsizlik çıkarılmasıyla alt sınırı 
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	Ret: basit orantıyla en az (≥) %5 geçiyor 
	
	
	

	3
	Sonuç tam üst sınır veya alt sınır değere eşit
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	Ret
	Sonuç tam üst sınır veya alt sınır değere eşit
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	Kabul veya Ret

Kabul: Şartname sınırında “Eşit” varsa,

Ret: Şartname sınırında “Eşit” yoksa

	4
	Sonuç üst sınırdan büyük ancak belirsizliğin çıkarılmasıyla belli oranda üst sınır altında kalıyor
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	Ret
	Üst sınırdan büyük
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	Ret

	
	Sonuç alt sınırdan küçük ancak belirsizliğin eklenmesiyle belli oranda alt sınır üstünde kalıyor
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	5
	Sonuç üst sınırdan büyük ve belirsizliğin çıkarılmasıyla üst sınır üstünde kalıyor
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	Ret
	Alt sınırdan küçük
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	Sonuç alt sınırdan küçük ancak belirsizliğin eklenmesiyle alt sınır altında kalıyor
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* 
TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite olunmayan deneylerden uygunluk/uymazlık sadece “Belirsizlik hariç (k=0)” için verilir

**
Sonuç (3,50 ± 0,20) Birim ise, uygun olmayan (istenmeyen bölgeye en fazla %5 x 0,20 = 0,01 Birim geçebilir.
	Müşteri
Ad, Soyad, Tarih ve İmza (ve Kaşe)



F 82_Rev01
Yürürlük Tarihi:10.08.2024
Revizyon Tarihi:05.06.2026
  Sayfa 2 / 2

[image: image18.png]